附件4

乡镇（街道）公共体育设施配置清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **项目定义** | **建筑面积**  **（平方米）** | **分类** | **座位数**  **（万座）** | **设施功能** | **配置要求** | **备注** |
| 全民健身中心（文体中心） | 指专用于开展全民健身活动，以室内空间环境为主的综合性体育设施。 | ≧1000 | 8万人口以上 | － | 能开展多项群众体育运动、文化活动和小型体育比赛活动。 | 应配置室内和室外运动场地，以室内场地为主，体育项目应不少于6项。 |  |
| ≧800 | 8万人口以下 |
| 多功能运动场 | 满足两种或两种以上体育项目转换使用，向公众开放的公益性体育活动场地设施。 | ≧600 | － | － | 以球类（篮球、足球、气排球、羽毛球）项目场地为主，也可用于其他全民健身活动。 | 一般由单片运动场地、体育器材、围网设施、照明系统、标识系统共同组成。 |  |
| 笼式  足球场 | 用围网进行封闭的足球运动场地 | ≧500 | － | － | 主要进行5人制足球的训练和比赛。 | 1.长：25-45米，宽：15-25米;  2.由人造草皮（真草）、框架、防护网、出入口（门）和照明设备等构件组成。 |  |
| 百姓  健身房 | 由政府主导、依托社会力量合办，具备对群众公益（低收费）开放的公共室内场馆型自助健身房。 | ≧150 | 城市 | － | 功能区域布局明确，分区合理，可设置有氧区、力量区、操舞房、棋类区或乒乓球室等，农村可不设操舞房。 | 1.各类标志标识按要求配置；  2.设器械区（包括有氧练习区和力量练习区）和操舞房，器械区面积不应小于 100平方米 ，操舞房面积不应小于 50平方米 ；城市百姓健身房设闸机和流量探头。 |  |
| ≧80 | 农村 |
| 健身步道 | 指以体育健身为主要用途，并有明显标志标识的专用道路。 | － | － | － | 主要进行跑步、健步走、自行车骑行等健身运动。 | 1.长度1公里以上，宽1.2米以上，配置相应的标识系统、服务系统和环保系统等设施;  2.禁止机动车通行。 |  |
| 健身公园 | 指以开展全民健身活动为特色的主题公园，具有多种体育活动场地和体育设施。 | ≧3000 | － | － | 能开展多项群众体育运动。 | 面积3000平方米以上，体育场地面积占 30%以上；健身步道0.5公里以上,运动场地不少于3块，开展项目不少于4项。 |  |